视觉组研发改进表

**测试日期：2019.03.01**

测试时各配置：

电脑型号 ： 所有电脑

系统版本 &&编译器： Ubuntu 16.04 + Qt 5.9.1 + opencv 3.4.0

迈德威视 ： MV-SUA133GC-T 镜头： MV-LD-8-3M-A

分辨率 ： 640 X 480

**测试过程：**

与电控联调时，由于代码的错误，出现数据不能正常发送，接收到的全是 “0”，若用正确代码运行发送一遍后，错误的代码运行时，就能正常发送数据。

**是否解决问题、怎样解决问题：**

--问题已解决，调试基本稳定。--

**解决办法：**

修改代码。问题的出现是由于代码的错误，修改好后就能正常运行。

**是否对修改前版本进行备份：**

否

参与人：任创新、黄梓凯