视觉组研发改进表

测试日期：2019.01.12

测试时各配置：

电脑型号 ： 小米air13.3 i5 7200U CPU

系统版本 &&编译器： Ubuntu 16.04 + Qt 5.9.1 + opencv 3.4.0

迈德威视 ： MV-SUA133GC-T 镜头： MV-LD-8-3M-A

分辨率 ： 1280 X 1204

测试过程：

在展柜外面测试时 遇到问题：

①输出窗口不定时突然中断，无响应;

②大小装甲识别出现频闪；

③作用范围会稍微超出限制范围，

例如：限定Min<5,作用时会出现5.0~5.1范围数据；

是否解决问题、怎样解决问题：

--问题已解决，调试基本稳定。--

解决办法：调试并更改matchandgroup.h中distance && w(max)、distance && h(max)、contourfeature.h中颜色阈值和cameracfg.h中曝光值。

是否对修改前版本进行备份：

--否--

参与人： 孔永佳